SM – 5236 – 08 / 1 / 09                                                              Załącznik nr …. do oferty
                                                                                                                                                                        (Załącznik nr 5 do SIWZ)

 

                         (pieczęć Wykonawcy)	

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNYCH

Nazwa (Firma) Wykonawcy ………………………………………………………………………..
Adres wykonawcy …………………………………………………………………………………...
Nazwa, marka, typ oferowanego urządzenia ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Nazwa producenta ………………………………………………………………………………….
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………..

Lp.	
Wymagane 
parametry / wartości / wyposażenie techniczno -eksploatacyjnego 

TAK / NIE	
Oferowane 
parametry / wartości / wyposażenie techniczno -eksploatacyjnego	
1.	2.	3.	4.	

1.	pomiar prędkości i samoczynne rejestrowanie pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość w ruchu drogowym			

2.	automatyczne rejestrowanie
wykroczenia w formie zdjęcia
wykonanego techniką cyfrową 
o rozdzielczości min 1,3 mln pikseli			

3.	automatyczna rejestracja informacji
identyfikujących wykonany pomiar, 
w tym:			
	a) data i dokładny czas zdarzenia           z dokładnością do 1 sekundy,			
	
b) zmierzona prędkość,			
	
c) dozwolony limit prędkości,			
	
d) numer zdjęcia,			
	e) oznaczenie / numer urządzenia
    pomiarowego,			
	
f) miejsce pomiaru – stanowisko,			

4.	rejestrowanie zdjęcia 
z możliwością odczytania numeru rejestracyjnego pojazdu			

5.	rejestrowanie zdjęcia 
z możliwością rozpoznania 
twarzy kierującego			

6.	możliwość pracy i dokonywania pomiarów w różnych warunkach atmosferycznych			

7.	możliwość pracy i dokonywania pomiarów w nocy z użyciem lampy błyskowej nie oślepiającej kierujących pojazdami			

8.	możliwość pomiaru prędkości 
i rejestracji pojazdów do trzech 
pasów ruchu			

9.	możliwość ustawiania podczas
pomiaru w tym samym okresie czasu dwóch odrębnych prędkości
dla pojazdów osobowych 
i ciężarowych 			

10.	możliwość ustawienia pomiaru prędkości w tym samym okresie czasu, jednocześnie dla pojazdów nadjeżdżających i odjeżdżających			

11.	możliwość odróżniania podczas pomiaru i rejestrowania pojazdów osobowych lub ciężarowych			

12.	przystosowane do transportu 
w samochodzie osobowym

13.	przystosowane do dokonywania
pomiarów w dowolnym miejscu przy drodze, z trójnogu – statywu, 
z wykorzystaniem własnego zasilania                     z akumulatorów żelowych1)		

Załącznik nr …... do formularza	

14.	możliwość zamontowania
 i dokonywania pomiarów 
z urządzenia umieszczonego stacjonarnie w obudowie na maszcie1)		

Załącznik nr …... do formularza	

15.	możliwość zamontowania w pojeździe 
i dokonywanie pomiarów z pojazdu
zaparkowanego na poboczu drogi1)		

Załącznik nr …... do formularza	

16.	zakres pomiaru prędkości od 30 
do 250 km/h z wartością działki 
co 1 km/h			

17.	zakres temperatur pracy od – 100 C
do + 500 C

18.	
błąd pomiaru prędkości ± 3 km/h

19.	czas pracy urządzenia i lampy
błyskowej bez możliwości jej
przegrzania, z wykorzystaniem
własnego zasilania przez minimum 
8 godzin;			

20.	możliwość zdalnego sterowania urządzenia

21.	brak możliwości usunięcia zdjęcia przez obsługę

22.	brak możliwości ingerencji 
w informacje zarejestrowane 
w czasie pomiaru			

23.	menu i instrukcja obsługi w języku polskim

24.	możliwość przenoszenia
zarejestrowanego materiału do
komputera w celu dalszej obróbki			

25.	oprogramowanie do obróbki
zarejestrowanych zdjęć i wydruku
dokumentacji, spełniające
następujące wymagania:			
	a)	posiada funkcje graficzne
umożliwiające poprawę jakości
zdjęć ( np. ustawienia ostrości,
jasności, kontrastu ),			
	
b)	ma charakter bazy danych,
			
	c)	posiada system identyfikacji                   ( administrator, użytkownik ),
			
	d)	wyszukiwanie wykroczeń według zadanych kryteriów ( np. daty,
czasu, miejsca, numeru
rejestracyjnego, numeru zdjęcia,
numeru sprawy ),			
	e)	współpraca z programem eMandat firmy em software,
			
	f)	generuje dokumentację
niezbędną do prowadzenia
postępowań wyjaśniających 
w sprawach o wykroczenia,			
	g)	możliwość modyfikacji
dokumentacji niezbędnej do
prowadzenia postępowań
wyjaśniających w sprawach 
o wykroczenia.			
Uwaga:
1)	do formularza parametrów techniczno – eksploatacyjnych należy dołączyć w formie załączników dokumentację potwierdzającą możliwość umieszczenia urządzenia na trójnogu – statywie z wykorzystaniem własnego zasilania z akumulatorów żelowych, umieszczonego stacjonarnie w obudowie na maszcie i w pojeździe z możliwością dokonywanie pomiarów                z pojazdu zaparkowanego na poboczu drogi,
2)	należy wypełnić całą kolumnę nr 4 wpisując we wszystkie rubryki odpowiednie oferowane dane oraz potwierdzić dane w kolumnie nr 3, wpisując wyraz „TAK”,
3)	niespełnienie któregokolwiek z warunków wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.  

……………………………                                     ………………………………………….
                      ( data )                                                                                                 ( podpis i pieczątka Wykonawcy )