[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.19
nan=Zespół boisk sportowych wraz z modułowym budynkiem zaplecza boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	5	3	3	1	5	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT"                  Lidia Bednarska
afn=91-849 Łódź, ul. Niemojewskiego 9
nb=Zespół boisk sportowych wraz z modułowym budynkiem zaplecza boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" - roboty budowlane
ab=Zgierz, ul. Musierowicza 1/3
ni=Gmina Miasto Zgierz
ai=Zgierz, Plac Jana Pawła II nr 16
br=Budowlana 
nk=Tomasz Piwoński
dt=maj 2009r.
kln=KOD CPV:13101310- 452122241310131013101310

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310OPIS TECHNICZNY13101310I.  DANE OGÓLNE131013101.  Przedmiot opracowania, zakres projektu1310Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno -budowlany ( Architektura + Konstrukcja) przebudowy budynku byłej kotłowni lokalnej na budynek biurowo -socjalno-warsztatowy Rejonu Energetyki Cieplnej w Kutnie przy ul. Wybickiego 6       ( dz.nr 421/15). 131013102.  Podstawa opracowania1310 09Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy wydana przez Prezydenta Miasta Kutno, pismo GP.7331/64/07 z dnia                                 16.05.2007r1310 09Inwentaryzacja obiektu,1310 09Ekspertyza stanu technicznego budynku,1310 09Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem.131013103. Opinia geotechniczna1310Na podstawie odkrywek wykonanych wewnątrz budynku dla projektowanego obiektu  stwierdzam, że pod warstwą posadzki zalegają :1310 09piaski średnie zagęszczone do głębokości 0,40 m ppp,1310 09piaski drobne i pylaste .1310Posadowienie  projektowanych wewnątrz budynku fundamentów zaprojektowano na głębokości 0,50m p.p.p.1310W związku z powyższym przyjęto rodzaj gruntu pierwszy.1310Kategoria geotechniczna pierwsza. 13101310II. OPIS OGÓLNY BUDYNKU -  stan istniejacy13101310Obiekt został wzniesiony w latach 70-tych.ub.wieku. Pełnił funkcję kotłowni oraz węzła grupowego dla osiedla mieszkaniowego znajdującego się w sąsiedztwie. Po podłączeniu osiedla do sieci cieplnej miejskiej obiekt został wyłączony z użytkowania.1310Obiekt składa się z dwóch budynków o zróżnicowanej wysokości.13101310CZĘŚC NIŻSZA  jest budynkien 1-kondygnacyjnym o zróżnicowanym poziomie posadzki .(róznica poziomów posadzki - 140cm). Wejście do budynku znajduje się od strony południowo -wschodniej. 1310W części wejściowej (w poziomie przyległego terenu) usytuowane było zaplecze socjalne dla pracowników. W części przylegającej do ściany szczytowej bloku mieszkalnego (zagłębionej  1,40m p.p.p.) usytuowany był węzeł cieplny. 13101310CZĘŚĆ WYŻSZA  jest budynkiem 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Budynek usytuowany jest wzdłuż drogi wewnętrznej osiedlowej.1310W części wyższej znajdowała się hala kotłów oraz pomieszczenie składu opału z wydzielonym pomieszczeniem warsztatu . Budynek posiada bramę wjazdową od strony drogi wewnętrznej, osiedlowej.1310 Zasilanie obiektu w media.1310Obiekt posiada przyłacze:1310 09 wodociągowe, 1310 09kanalizacji sanitarnej 1310 09kanalizacji deszczowej,1310 09energetyczne,1310 09centralnego ogrzewania13101310III. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZEKSZTAŁCEŃ OBIEKTU131013101.  Zakres przebudowy1310Projektowana przebudowa obiektu nie wymaga rozbudowy poziomej ani pionowej.1310Przebudowa obiektu obejmuje:1310 09zmianę układu funkcjonalno - użytkowego wewnątrz budynku, 1310 09wydzielenie kondygnacji I-ego piętra wewnątrz budynku, pomiędzy osiami 1-21310 09wykonanie nowych instalacji wewnętrznych,1310 09przebudowę "przelotowego" kanału ciepłowniczego  1310 09przebudowę " przelotowej" instalacji elektrycznej zasilającej  inne obiekty sąsiedniego osiedla mieszkaniowego,1310 09zmianę elewacji i ocieplenie budynków,1310 09ogólnobudowlaną modernizację obiektu131013102.  Funkcja budynku1310Docelowo budynek będzie pełnić funkcję bazy  biurowo -socjalno -warsztatowej Rejonu Energetyki Cieplnej w Kutnie. 1310Budynek będzie miejscem kontaktu (obsługi) klientów Rejonu z Przedsiębiorstwem.131013103. Zestawienie powierzchni i kubatury131009Stan istniejący09Po przebudowie1310- pow. zabudowy 09517,96 m209bez zmian1310- pow. użytkowa  09 464,73 m2 091310- kubatura 092 555,00 m309bez zmian1310131013104.   Dane konstrukcyjno-materiałowe1310 09Ławy fundamentowe - projektowane - żelbetowe, monolityczne, wylewane z betonu C12/15 ( dawne B15), zbrojone stalą                   A-0 i A-III.1310                Istniejące ławy i stopy fundamentowe pozostają bez zmian. 1310                Mury fundamentowe ścian zewnętrznych należy ocieplić styrodurem 8cm.1310 09Projektowane ściany grub. 24cm -z gazobetonu kl.15,0 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M2 1310 09Filary okołobramowe - murowane z cegły pełnej kl.15,0 MPa na zaprawie cementowej M2 1310 09Zamurowania ściany zewnętrznej (otwory okienne i drzwiowe) -z gazobetonu kl.15,0 MPa grub. 24cm na zaprawie                                 cementowo - wapiennej M2 1310 09Ściany działowe w budynku wyższym - na parterze i I piętrze - grub.12cm - z cegły dziurawki na zaprawie cementowo -                          wapiennej M21310 09Ścianki działowe w budynku niższym - w części socjalnej - w technologii płyt kartonowo - gipsowych na ruszcie                                 systemowym.1310 09Strop miedzykondygnacyjny - prefabrykowany strop "Teriva Nova 1"wys.24cm, rozstaw osiowy belek 60cm i 12 cm                                naprzemiennie. 1310                Zaprojektowano 3 żebra rozdzielcze. Strop dodatkowo został dozbrojony na podporach. Zbrojenie dodatkowe stropu i żeber                 rozdzielczych - ze stali A0 i AIII. Beton C16/20 (B20), 1310 09Schody - wylewane monolityczne, płytowe, z betonu C16/20 (B20), stal A0 i AIII1310 09Belki, wieńce - wylewane, żelbetowe monolityczne, beton C16/20 (B20), stal A0 i AIII1310 09Nadproża nad wrotami garażowymi - j.w.1310 09Nadproża - z elementów prefabrykowanych typu L-19.1310 09Pokrycie dachu - papa termozgrzewaln131013105.  Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, paroszczelne1310 09Pozioma ( na proj. ławach) - papa termozgrzewalna1310 09Pionowa ( naprawa istniejącej izolacji) - smarowanie roztworem Abizolu R+P. 1310 09Stropu miedzykondygnacyjnego - folia budowlana PE grub. minimum 0,2mm1310 09Stropodachu - folia paroizolujaca131013106.  Izolacje cieplne 1310 09Murów fundamentowych pod ścianami zewnętrznymi - styrodur grub.8cm do wys. 0,30m n.p.t.1310 09Ścian naziemnych- styropian fasadowy  FS15 grub.12cm (montaż styropianu wg technologii ocieplania metodą lekką mokrą z                 zastosowaniem technologii np.CERESIT).  1310 09Stropodachu ( od wewnątrz) - wełna mineralna grub.20cm izolowana  od spodu folią paroizolującą 131013107.  Wentylacja .1310                Zaprojektowano wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną. 1310                Wentylację grawitacyjną pomieszczeń parteru wykonać z pustaków wentylacyjnych od poziomu stropu.131013108. Okna - z PCV w kolorze białym, dwuszybowe, ,1310               Współczynnik przenikania ciepła Uk=1,0 W/m2K1310                Okna  z pcw - w budynku niższym oraz w 2-kondygnacyjnej części budynku wyższego wyposażyć w rolety antywłamaniowe.1310                Parapety wewnętrzne - z płyt postformingu z fakturą okleiny meblowej.131013109.  Drzwi 1310 09Drzwi zewnętrzne - stalowe, malowane proszkowo szklone szkłem bezpiecznym. Kolor wg RAL  1310 09Drzwi wewnętrzne z PCV szklone szkłem bezpiecznym. Kolor wg RAL  1310 09Drzwi wewnątrzlokalowe - płycinowe okleinowane. Kolor wg RAL  1310131010.  Slusarka  1310 09balustrada klatki schodowej - stalowa o wys.min.110 cm do wierzchu poręczy - malowana proszkowo . Kolor wg RAL  1310                Słupki balustrady i porecz należy wykonać z rury stalowej  50mm,1310                wypełnienie płaszczyzn balustrady - elementami poziomymi z pretów  12 1310 09daszek nad wejściem ( 2szt) -z poliwęglanu 2-komorowego, gładkiego, konstrukcja stalowa malowana proszkowo,1310 09wycieraczki zewnętrzne - stalowe o wym. 80/45cm (2szt)1310131011. Prace wykończeniowe wewnętrzne131011.1  Tynk -cementowo-wapienny ( w pom.biurowych wykończony gładzią gipsową)131011.2  Malowanie ścian i sufitów - farbą emulsyjną w kolorze pastelowym, sufit w 1310       kolorze białym. W kabinie spawalniczej należy zastosować farbę emulsyjną matową , nie powodująca odblasku.131011.3 Okładziny ścienne:1310 09fartuszki z glazury przy umywalkach o wym.150/150cm1310 09glazura do wys. 200cm - w pom. natrysków , wc z przedsionkami 131011.4  Wykończenie posadzek -1310 09wykładzina podłogowa typu tarkett - pokoje biurowe, korytarz - na I piętrze 1310 09gres antypoślizgowy - klatka schodowa, pomieszczenia obsługi , korytarz 1310                w  części administracyjnej9 na parterze) i socjalnej.13101310Elementy komunikacji pionowej ( biegi klatki schodowej) odróżnić od płaszczyzn komunikacji poziomej (spoczniki , korytarz) - kolorystycznie. 1310Nawierzchnię z gresu wykończyć cokołem z gresu  wys.min.10cm.1310131012.  Prace wykończeniowe zewnętrzne1310 09Cokół - tynk mozaikowy mineralny1310 09Tynk kondygnacji naziemnych - mineralny barwiony w masie, uziarnienie frakcji 1,5mm ( kolor - pastelowy),1310 09Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe -z blachy stalowej powlekanej grub. 0,5mm w kolorze wg REAL      1310                Mocowanie rynien co 60cm, rur spustowych co 150cm. 1310 09Parapety zewnętrzne - z blachy aluminiowej powlekanej grub,1,5mm w kolorze j.w.1310 09Opaska wokół budynku - z kostki brukowej zakończonej krawężnikiem. 1310 09Podest przedwejściowy, podjazd - nawierzchnia z kostki betonowej np. Podzbruk, Jadar.1310131013.  Dostępność dla osób niepełnosprawnych.13101310Osoby niepełnosprawne będą korzystać z pomieszczenia obsługi klientów znajdującego się na parterze budynku. Wejście do budynku - bezpośrednio z poziomu przyległego terenu. 1310Otwory drzwiowe należy wykonać bez progów.1310Ze względu na funkcję obiektu w budynku nie będą zatrudnione osoby niepełnosprawne.1310131014.  Ochrona cieplna budynku1310Zaprojektowane przegrody zewnętrzne mają następujące współczynniki przenikania ciepła przez przegrody :1310 09Ściany zewnętrzne -  U=0,22 w/m2k1310 09stropodach ……… -   U=0,22 w/m2k1310131015. Zagadnienia P-POŻ1310Obiekt należy do grupy budynków niskich.1310Obiekt zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III ( część biurowa) oraz PM -pozostała cześć obiektu.1310Wymagana klasa odporności pożarowej "D" ( cześć biurowa).1310Wymagana klasa odporności pożarowej "E" ( pozostała część obiektu).1310    Wszystkie elementy obiektu spełniają warunki wymaganej klasy.1310    Obiekt należy wyposażyć w przenośne gaśnice GP 4kg (dla pożarów A,B,C)1310    Gaśnice należy rozmieścić  po 1 szt w pom.nr 10,11,18, 30.1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=koszty zakupu
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[ELEMENT 1]
na=Niwelacja całości terenu (z wywozem zebranego humusu) - w tym również korytowanie pod nawierzchnie z przemieszczeniem mas ziemnych z korytowania
wa=0
kn=0	0	0
id=1353
nu=1

[POZYCJA]
id=1352
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - humus
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3483.75
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3483.75	1	62,50*50,10+17,00*5,00+4,00+45,00*1,50+144,00+52,00		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1355
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02	2-01	0121-02		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0.348
jm=ha	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.348	1	0.3484		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1356
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-02	2-01	0229-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III - rozplantowanie nawiezionego piasku w celu wyrównania poziomów dla całego terenu - średnia grubość 15cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=522.563
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=522.563	1	3483.75*0.15		

[POZYCJA]
id=1357
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0235-02	2-01	0235-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=522.563
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=522.563	1	522,563		

[POZYCJA]
id=1358
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-03	1	0206-03		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - wywóz humusu
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=522.563
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=522.563	1	3483.75*0.15		

[POZYCJA]
id=1476
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - kolejne 9km
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=522.563
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=522.563	1	522,563		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=9		9
wm=9		9
ws=9		9

[ELEMENT 1]
na=Trawniki
wa=0
kn=0	0	0
id=1360
nu=2

[POZYCJA]
id=1359
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-03	2-21	0218-03		1
mpn=1211
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=22.8
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=22.8	1	228,00*0.10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1361
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-02	2-21	0401-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=228
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=228	1	228,00		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1363
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0702-06	2-21	0702-06		1
mpn=1211
na=Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=228
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=228	1	228,00		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Ogrodzenie terenu i boisk
wa=0
kn=0	0	0
id=1365
nu=3

[POZYCJA]
id=1364
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0201	2-01	0317-0201		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych - wykop dla fundamentu ogrodzenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=74.979
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=74.979	1	0.30*0.90*277.70		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1366
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-01	2-02	0201-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m z betonu B 25
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=41.655
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=41.655	1	0.30*0.50*277,70		

[POZYCJA]
id=1367
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0504-02	1	0504-02		1
mpn=1211
na=Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=74.979
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=74.979	1	0.30*0.90*277,70		

[POZYCJA]
id=1368
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1804-11	2-02	1804-11		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie z siatki wysokości 4,00 m na słupkach stalowych z rur powlekanych PCV obsadzonych w fundamencie betonowym - siatka stalowa powlekana PCV w kolorze RAL 6005 (zielonym) z drutu 3mm, oczka 45x45mm, linka co 50cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=277.7
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=277.7	1	277,70		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=2.5		2.5

[POZYCJA]
id=1477
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1804-11	2-02	1804-11		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie z siatki wysokości 1,60 m na słupkach stalowych z rur powlekanych PCV - siatka stalowa powlekana PCV w kolorze RAL 6005 (zielonym) z drutu 3mm, oczka 45x45mm, linka co 50cm - nad bramami i furtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00		

[POZYCJA]
id=1369
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1808-10	2-02	1808-10		1
mpn=1211
na=Montaż bramy przesuwnej bez napędu wraz z furtką - wymiary (3,50+1,50)mb
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=kpl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na="Piłkochwyty" dla boiska do piłki nożnej
wa=0
kn=0	0	0
id=1370
nu=4

[POZYCJA]
id=1371
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0201	2-01	0317-0201		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych - wykop dla fundamentu ogrodzenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4.725
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4.725	1	0.30*0.90*17.50		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1372
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-01	2-02	0201-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m z betonu B 25
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2.625
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.625	1	0.30*0.50*17,50		

[POZYCJA]
id=1373
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0504-02	1	0504-02		1
mpn=1211
na=Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4.725
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4.725	1	0.30*0.90*17.50		

[POZYCJA]
id=1374
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1804-11	2-02	1804-11		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie z siatki polietylenowej gr. 2mm o oczkach 4x4cm (h siatki=2,00m), wysokości 6,00m (od poziomu terenu) na słupkach stalowych 80x80mm obsadzonych w fundamencie betonowym - siatka od poziomu +4,00m do poziomu +6,00m
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=17.5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=17.5	1	17,50		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=2		2

[POZYCJA]
id=1376
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1611-06	2-02	1611-06		1
mpn=_1211
na=Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=105
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	17,50*6,00		

[ELEMENT 1]
na=Roboty drogowe w obrysie ogrodzenia działki - ciąg pieszy wewnętrzny, placyk gospodarczy, nawierzchnia żwirowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1378
nu=5

[POZYCJA]
id=1377
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01	2-31	0105-01		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=243
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=243	1	240,00+3,00		

[POZYCJA]
id=1379
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-02	2-31	0105-02		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - kolejne 7cm grubości
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=243
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=243	1	243,00		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=7		7
wm=7		7
ws=7		7

[POZYCJA]
id=1381
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-01	2-31	0511-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=243
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=243	1	243,00		

[POZYCJA]
id=1454
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0202-01	2-31	0202-01		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=25
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,00		

[POZYCJA]
id=1380
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-01	2-31	0407-01		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przy kostce
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=73.5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=73.5	1	1,50*2+2,00+6,50+12,50+10,00+2,50+6,00+11,00+20,00		

[ELEMENT 1]
na=Roboty drogowe poza ogrodzeniem działki - parkinki, chodniki, droga dojazdowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1479
nu=6

[POZYCJA]
id=1481
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01	2-31	0105-01		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=352.5
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=352.5	1	144,00+52,00+45,00*1,50+17,00*5,00+4,00		

[POZYCJA]
id=1482
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-02	2-31	0105-02		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - kolejne 7cm grubości
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=352.5
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=352.5	1	352,50		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=7		7
wm=7		7
ws=7		7

[POZYCJA]
id=1486
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-03	2-31	0114-03		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=352.5
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=352.5	1	352,50		

[POZYCJA]
id=1483
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-01	2-31	0511-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=352.5
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=352.5	1	352,50		

[POZYCJA]
id=1485
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-04	2-31	0401-04		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=200.6
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=200.6	1	28,80*2+5,00*2+31,50+2,70+1,50+10,40*2+5,00*2+4,00+14,00+1,50+15,00*2+4,00*2+9,00		

[POZYCJA]
id=1487
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=9.027
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9.027	1	(0,20*0,15+0,15*0,10)*200,60		

[POZYCJA]
id=1488
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=200.6
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=200.6	1	200,60		

[ELEMENT 1]
na=Dostarczenie i ustawienie kontenera na śmieci
wa=0
kn=0	0	0
id=1383
nu=7

[POZYCJA]
id=1382
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i ustawienie kontenera na śmieci
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 1]
na=Budynek sanitarno-szatniowy - zakup i montaż, fundamenty i studnie chłonne
wa=0
kn=0	0	0
id=1385
nu=8

[POZYCJA]
id=1384
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Zakup i montaż budynku sanitarno-szatniowego - podstawowy segment w wersji Standard+ (dla niepełnosprawnych)
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1386
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0307-02	2-01	0307-02		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) w tym rozplantowanie nadmiaru ziemi po terenie
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=32.832
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=32.832	1	1.20*1.20*1.20*(14+5)		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1387
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów - obsypanie ziemią po osadzeniu kręgów
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=21.377
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=32.832	1	1.20*1.20*1.20*(14+5)		
wo=-11.455	1	-3,14*(0,40)^2*1,20*19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1388
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0613-01	2-18	0613-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Osadzenie kręgów średnicy 60cm w wykopach
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=19
jm=stud.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.35		0.35
wm=1		1
ws=0.35		0.35

[POZYCJA]
id=1389
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0609-01	2-18	0609-01		1
mpn=1211
na=Układanie mieszanki betonowej ręczne - wykonanie spodów betonowych gr. 20cm - SU1
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4.032
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4.032	1	1,20*1,20*0,20*14		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1390
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=123,0:1,0911
na=Wypełnienie studni żwirem wraz z ubiciem - SU1
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=3.561
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.561	1	3.14*(0.30)^2*0.90*14		

[POZYCJA]
id=1391
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0609-01	2-18	0609-01		1
mpn=1211
na=Układanie mieszanki betonowej ręczne - wykonanie dekli betonowych gr. 15cm - SU1
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0.593
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.593	1	3.14*(0.30)^2*0.15*14		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1392
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=123,0:1,0911
na=Pospółka na dnie wraz z ubiciem - SU2
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1.44
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	1,20*1,20*0,20*5		

[POZYCJA]
id=1393
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=123,0:1,0911
na=Wypełnienie studni żwirem wraz z ubiciem - SU2
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1.413
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.413	1	3.14*(0.30)^2*1.00*5		

[POZYCJA]
id=1394
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-05	2-02	0604-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ułożenie włókniny z polipropylenu na dnie - SU2
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2.7
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.7	1	0,60*0,60*1,5*5		

[POZYCJA]
id=1395
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i montaz rur 75mm w żwirze
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=5
jm=kpl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[POZYCJA]
id=1396
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0356-01	2-02	0356-01		1
mpn=_1211
na=Belki podwalinowe o przekroju 20x25cm i długości 4,54m
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=7
jm=elem.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[ELEMENT 1]
na=Boisko wielofunkcyjne na podbudowie przepuszczalnej1310
wa=0
kn=0	0	0
id=1402
nu=9

[POZYCJA]
id=1401
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-01	6	0103-01		1
mpn=_1211
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=613.11
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=613.11	1	19,10*32,10		

[POZYCJA]
id=1412
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem - pod obrzeża
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=5.12
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5.12	1	2*(19.10+32.10)*0,20*0,25		

[POZYCJA]
id=1411
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-04	2-31	0407-04		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=102.4
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=102.4	1	2*(19.10+32.10)		

[POZYCJA]
id=1414
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Fundamenty betonowe - ręczne układanie betonu B 15
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2.5
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	pod kosze
wo=2.2	1	1,00*1,00*1,10*2		
ko=	pod siatkówkę
wo=0.3	1	0,50*0,50*0,60*2		

[POZYCJA]
id=1410
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-05	2-02	0604-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ułożenie geowłókniny
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=613.11
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=613.11	1	19,10*32,10		

[POZYCJA]
id=1413
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0104-01	6	0104-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=613.11
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=613.11	1	19,10*32,10		

[POZYCJA]
id=1417
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-03	2-31	0114-03		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo łamane frakcja 0-63mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=613.1
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=613.1	1	613,10		

[POZYCJA]
id=1418
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-04	2-31	0114-04		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu  - kruszywo łamane frakcja 0-63mm - kolejne 7cm grubości
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=613.1
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=613.1	1	613,10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=7		7
wm=7		7
ws=7		7

[POZYCJA]
id=1424
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Wykonanie nawierzchni poliuretanowej, wodoprzepuszczalnej w technologii układania typu EPDM na warstwie podkładowej wodoprzepuszczalnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=613.1
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=613.1	1	613,10		

[POZYCJA]
id=1425
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Malowanie linii na boisku
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=613.1
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=613.1	1	613,10		

[ELEMENT 1]
na=Boisko do piłki nożnej - na podbudowie przepuszczalnej1310
wa=0
kn=0	0	0
id=1426
nu=10

[POZYCJA]
id=1427
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-01	6	0103-01		1
mpn=_1211
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1860
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1860	1	62,00*30,00		

[POZYCJA]
id=1435
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem - pod obrzeża
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=9.2
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9.2	1	2*(62,00+30,00)*0.20*0.25		

[POZYCJA]
id=1436
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-04	2-31	0407-04		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=184
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=184	1	2*(62,00+30,00)		

[POZYCJA]
id=1437
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-05	2-02	0604-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ułożenie geowłókniny
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1860
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1860	1	62,00*30,00		

[POZYCJA]
id=1439
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Fundamenty betonowe - ręczne układanie betonu B 15
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=0.384
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	pod tuleje do bramek
wo=0.384	1	0,40*0,40*0,60*4		

[POZYCJA]
id=1438
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0104-01	6	0104-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1860
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1860	1	62,00*30,00		

[POZYCJA]
id=1440
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-03	2-31	0114-03		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo łamane frakcja 0-63mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1860
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1860	1	1860,00		

[POZYCJA]
id=1441
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-04	2-31	0114-04		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu  - kruszywo łamane frakcja 0-63mm - kolejne 7cm grubości
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1860
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1860	1	1860,00		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=7		7
wm=7		7
ws=7		7

[POZYCJA]
id=1442
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-03	2-31	0114-03		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - miał kamienny
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1860
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1860	1	1860,00		

[POZYCJA]
id=1443
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-04	2-31	0114-04		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - miał kamienny - zmniejszenie grubości o 4cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1860
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1860	1	1860,00		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=-4		-4
wm=-4		-4
ws=-4		-4

[POZYCJA]
id=1444
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i rozścielenie sztucznej trawy wysokości 6cm wraz z warstwą elastyczną prefabrykowaną - trawa syntetyczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1860
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1860	1	1860,00		

[POZYCJA]
id=1448
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Malowanie linii na boisku
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1860
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1860	1	1860,00		

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie boiska do piłki nożnej
wa=0
kn=0	0	0
id=1456
nu=11

[POZYCJA]
id=1455
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i montaż bramek do piłki nożnej - bramki do piłki nożnej, o wymiarach 5,00x2,00m, aluminiowe w tym siatka
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=kpl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego - koszykówka 
wa=0
kn=0	0	0
id=1457
nu=12

[POZYCJA]
id=1458
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i montaż tablic z plexi o wymiarach 105x180cm i grubości 10mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=2
jm=kpl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=1459
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i montaż obręczy do koszy - obręcze do kosza uchylne, w tym siatka do obręczy
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=2
jm=kpl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=1460
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i montaż stojaków ocynkowanych - stojaki ocynkowane do koszy, o wysięgu 160cm wraz z tulejami do stojaków o dł. 80cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=kpl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego - siatkówka 
wa=0
kn=0	0	0
id=1461
nu=13

[POZYCJA]
id=1462
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i montaż słupków do siatkówki - słupki do siatkówki - stalowe fi 76mm, kolor zielony, malowane proszkowo, wraz z tulejami
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=kpl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1463
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i montaż siatki do siatkówki o wymiarach 9,50x1,00m - siatka czarna z linkami naciągowymi całosezonowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=kpl.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

