{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":212,"n_cols":7,"rows_kept":212,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"PRZEDMIAR ROBÓT"]
[]
[null,null,"REMONT ULICY NARUTOWICZA"]
[]
[]
["Lp.","Podstawa","Opis","Jedn.obm.","Ilość","Cena jedn.","Wartość"]
[1,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE"]
["1 d.1","KNR 2-01 0119-03","Roboty pomiarowe  - trasa drogi w terenie równinnym","km","0.3073 = 0.307"]
["2 d.1","KNR 2-31 0813-03","Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej","m","287.3*2+15+20 = 609.600"]
["3 d.1","KNR 2-31 0812-03","Rozebranie ław pod krawężniki z betonu","m3","609.60*0.045 = 27.432"]
["4 d.1","KNR 2-31 0811-02","Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - trylinki o grubości 15 cm.","m2",54.15]
["5 d.1","KNR 2-31 0811-01","Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 30x30 o grubości 12 cm .","m2",63.46]
["6 d.1","KNR 2-31 0803-03 0803-04","Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm","m2","95*6.45+17.5*6.6+22.5*4 = 818.250"]
["7 d.1","KNR 2-31 0803-03","Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm","m2",204.21]
["8 d.1","KNR 2-31 0804-07","Rozebranie nawierzchni z brukowca.","m2",2006.25]
["9 d.1","KNR 2-31 0815-02","Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej","m2",1231.905]
["10 d.1","KNR 2-31 0814-01","Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej","m","7+6+15+10 = 38.000"]
["11 d.1","KNR 2-31 0815-01","Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej","m2","15*3.6+18*4 = 126.000"]
["12 d.1","KNR 4-04 1106-01 1106-03 ","Wywoz gruzu na odlełość 5 km","t",725.836]
["13 d.1","KNR 2-31 0703-03","Zdejmowanie tablic znaków drogowych","szt.",8]
["14 d.1","KNR 2-31 0818-08","Rozebranie słupków do znaków","szt.",6]
["15 d.1","KNR 2-01 0103-02","Obcinanie drzew piła mechaniczną(śre. 16-25 cm)","szt.",1]
["16 d.1","KNR 2-01 0103-03","Obcinanie drzew piłą mechaniczną (śre. 26-35 cm)","szt.",13]
["17 d.1","KNR 2-01 0103-05"," Obcinanie drzew piłą mechaniczną (śre. 46-55 cm)","szt.",3]
["18 d.1","KNR 2-01 0105-02","Mechaniczne karczowanie pni (śre. 16-25 cm)","szt.",1]
["19 d.1","KNR 2-01 0105-03","Mechaniczne karczowanie pni (śre. 26-35 cm)","szt.",13]
["20 d.1","KNR 2-01 0105-05","Mechaniczne karczowanie pni (śre. 46-55 cm)","szt.",3]
["21 d.1","KNR 2-01 0110-01","Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km","m3","13*0.45+3*0.59+1*0.28 = 7.900"]
["22 d.1","KNR 2-01 0110-03","Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km","mp","13*0.38+3*0.52+1*0.22 = 6.720"]
["23 d.1","KNR 2-01 0110-02","Wywożenie karpiny na odległość do 2 km","mp","13*0.25+3*0.39+1*0.18 = 4.600"]
["24 d.1","KNR 2-31 0818-01","Rozebranie  bariery stalowej rurowej","m",16]
["25 d.1","KNR 2-31 1207-06","Przełożenie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem","m2","2*2 = 4.000"]
["26 d.1","KNR 2-31 1203-02","Przestawienie obrze¿y betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wype³nieniem spoin piaskiem","m","2*2 = 4.000"]
[null,null,"Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE"]
[2,null,"ROBOTY ZIEMNE - KORYTO"]
["27 d.2","KNR 2-01 0206-02 0214-04 ","Roboty ziemne wykonanie koryta koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odleg³oœæ 5 km","m3","(287*6.4+20*4.4)*0.25+1692.35*0.1 = 650.435"]
["28 d.2","KNR 2-31 0103-04","Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV","m2","(287*6.4+20*4.4)+1692.35 = 3617.150"]
[null,null,"Razem dział: ROBOTY ZIEMNE - KORYTO"]
[3,null,"KRAWĘŻNIKI"]
["29 d.3","KNR 2-31 0402-04","ława pod krawężniki betonowa z oporem","m3","610*0.055 = 33.550"]
["30 d.3","KNR 2-31 0404-03","Krawężniki kamienne  o wymiarach 15x25X100 cm na podsypce cementowo-piaskowej","m",610]
[null,null,"Razem dział: KRAWĘŻNIKI"]
[4,null,"NAWIERZCHNIA"]
["31 d.4","KNR 2-31 0105-03 0105-04","Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu","m2","[(287.3-16)*5.6+16*3.8]-(307*2*0.6) = 1211.680"]
["32 d.4","KNR 2-31 0205-05","Nawierzchnia z brukowca  o wym. 16-20 cm - brukowiec z rozbiórki","m2",1211.68]
[null,null,"Razem dział: NAWIERZCHNIA"]
[5,null,"ZJAZDY, PRZEJSCIA DLA PIESZYCH OPASKA"]
["33 d.5","KNR 2-31 0109-03 0109-04","Stabilizacja cementem Rm=5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod ciek i przejscia dla pieszych i zjazdy","m2","287.3*0.3+294.11*0.3+4*5.6*4+4*4.48+233.60 = 515.543"]
["34 d.5","KNR 2-31 0301-02","Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej  15/20cm","m2","281.943+222.5 = 504.443"]
["35 d.5","KNR 2-31 0301-05","Kostka  kamienaj rzędowa  15/20 cm na podsypce żwirowej gr. 10cm nowej - cieki od rynien","m2",31.5]
["36 d.5","KNR 2-31 0109-03 0109-04","Stabilizacja cementem Rm=5MPa  - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - opaska dla rowerzystow","m2","2*307*0.6 = 368.400"]
["37 d.5","KNR 2-31 0502-07","Nawierzchnia z płyt kamiennych szerokosci 60cm o grubości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska dla rowerzystow","m2","2*307*0.6 = 368.400"]
[null,null,"Razem dział: ZJAZDY, PRZEJSCIA DLA PIESZYCH OPASKA"]
[6,null,"CHODNIKI"]
["38 d.6","KNR 2-31 0105-03 0105-04","Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu","m2","(177.5-23.1)*2+(109.8-8.7)*3+(294.11-6-41.5)*2+8*2 = 1121.320"]
["39 d.6","KNR 2-31 0502-07","Chodniki z płyt kamiennych 50x50 o grubości 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem","m2",1121.32]
["LUB","KNR 2-31 0309-05","Chodniki  z płyt drogowych betonowych 30x30 grubości 8 cm z posypką granitową","m2",1121.32]
["41 d.6","KNR 2-31 0105-03 0105-04","Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu","m2","246.61*0.4+154*0.62+101.1*1.01+48*1 = 344.235"]
["42 d.6","KNR 2-31 0205-02","Opaska z brukowca  drobnego 8/10  zakupionego","m2",344.235]
[null,null,"Razem dział: CHODNIKI"]
[7,null,"ROBOTY WYKOÑCZENIOWE"]
["43 d.7","KNR 2-31 0702-01","Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o œr. 50 mm","szt.",6]
["44 d.7","KNR 2-31 0703-01","Przymocowanie tablic znaków drogowych","szt.",8]
["45 d.7","KNR 2-31 1406-04","Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych","szt.",17]
["46 d.7","KNR 2-31 1406-05","Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych","szt.",18]
["47 d.7","KNR 2-31 1406-03","Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej","szt.",12]
["48 d.7","KNR 2-31 1406-02","Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych","szt.",1]
["49 d.7","KNR 2-01 0510-01"," Wykonanie trawników z humusowaniem i osianiem trawą przy grubości humusu 5 cm","m2","20*1+0.5*7*8 = 48.000"]
["50 d.7","KNR 2-01 0510-02","Trawniki j.w. - dodatek za każde nast.5 cm humusu","m2","20*1+0.5*7*8 = 48.000"]
["51 d.7"," kalk. własna","Inwentaryzacja powykonawcza","szt.",1]
["52 d.7"," kalk. własna","Odtworzenie punktów poligonowych","szt.",1]
[null,null,"Razem dział: ROBOTY WYKOÑCZENIOWE"]
[{"$nulls":5},"RAZEM"]
[{"$nulls":5},"VAT"]
[{"$nulls":5},"OGÓŁEM"]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"KOSZTORYS  OFERTOWY"]
[]
[null,null,"REMONT ULICY REMBOWSKIEGO"]
[null,null,"ODCINEK II"]
[]
[]
[]
["Lp.","Podstawa","Opis","Jedn.obm.","Ilość","Cena jedn.","Wartość"]
[1,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE"]
["1 d.1","KNR 2-01 0119-03","Roboty pomiarowe  - trasa drogi w terenie równinnym","km","0.09834 = 0.098"]
["2 d.1","KNR 2-31 0813-03","Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej","m","2*98 = 196.000"]
["3 d.1","KNR 2-31 0812-03","Rozebranie ław pod krawężniki z betonu","m3","196*0.045 = 8.820"]
["4 d.1","KNR 2-31 0811-02","Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - trylinki o grubści 15 cm.","m2",32]
["5 d.1","KNR 2-31 0811-01","Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 30x30 o grubości 12 cm .","m2",15]
["6 d.1","KNR 2-31 0807-01","Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm.","m2","21.60+1.9*12.5+1.9*12.5 = 69.100"]
["7 d.1","KNR 2-31 0803-03 0803-04","Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm","m2","(6.8+7)/2*98.34 = 678.546"]
["8 d.1","KNR 2-31 0804-07","Rozebranie nawierzchni z brukowca.","m2",678.546]
["9 d.1","KNR 2-31 0815-02","Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej","m2",322.3]
["10 d.1","KNR 4-04 1106-01 1106-03 ","Wywoz gruzu  na odległość 5 km","t",593.719]
["11 d.1","KNR 2-31 0703-03","Zdejmowanie tablic znaków drogowych","szt.",2]
["12 d.1","KNR 2-31 0818-08","Rozebranie słupków do znaków","szt.",2]
[null,null,"Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE"]
[2,null,"ROBOTY ZIEMNE - KORYTO"]
["13 d.2","KNR 2-01 0206-02 0214-04 ","Roboty ziemne- wykonanie koryta  koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km ","m3","(98.34*6.4)*0.25+(370.3+84.75+66.41)*0.1 = 209.490"]
["14 d.2","KNR 2-31 0103-04","Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV","m2","(98.34*6.4)+(370.3+84.75+66.41) = 1150.836"]
[null,null,"Razem dział: ROBOTY ZIEMNE - KORYTO"]
[3,null,"KRAWEZNIKI"]
["15 d.3","KNR 2-31 0402-04","Ława pod krawężniki betonowa z oporem","m3","(2*98.34)*0.055 = 10.817"]
["16 d.3","KNR 2-31 0404-03","Krawężniki kamienne  o wymiarach 15x25X100 cm na podsypce cementowo-piaskowej","m","2*98.34 = 196.680"]
[null,null,"Razem dział: KRAWEZNIKI"]
[4,null,"NAWIERZCHNIA"]
["17 d.4","KNR 2-31 0105-03 0105-04","Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu","m2","(98.34*5.6)-(2*98*0.6) = 433.104"]
["18 d.4","KNR 2-31 0205-05","Nawierzchnia z brukowca  o wym. 16-20 cm - brukowiec z rozbiórki","m2",433.104]
[null,null,"Razem dział: NAWIERZCHNIA"]
[5,null,"ZJAZDY, PRZEJSCIA DLA PIESZYCH, OPASKA"]
["19 d.5","KNR 2-31 0109-03 0109-04","Stabilizacja o Rm=5MPa  - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod scieki i przejscia dla pieszych oraz zjazdy","m2","(98.34*2*0.3)+89 = 148.004"]
["20 d.5","KNR 2-31 0301-02","Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej  15/20cm","m2","59+84.75 = 143.750"]
["21 d.5","KNR 2-31 0301-05","Kostka  kamiena rzędowa  15/20 cm na podsypce żwirowej nowej - cieki od rynien","m2",10.8]
["22 d.5","KNR 2-31 0109-03 0109-04","Stabilizacja cementem Rm=5MPa  - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - opaska dla rowerzystow","m2","2*98*0.6 = 117.600"]
["23 d.5","KNR 2-31 0502-07","Nawierzchnia z płyt kamiennych szerokosci 60cm o grubości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska dla rowerzystow","m2",117.6]
[null,null,"Razem dział: ZJAZDY, PRZEJSCIA DLA PIESZYCH, OPASKA"]
[6,null,"CHODNIKI"]
["24 d.6","KNR 2-31 0105-03","Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu","m2","(98.34-14.3)*2.0+(61-10.2)*2+(37.34-3.8)*3 = 370.300"]
["25 d.6","KNR 2-31 0502-07","Chodniki z płyt kamiennych 50x50 o grubości 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem","m2",370.3]
["LUB","KNR 2-31 0309-05","Chodniki  z płyt drogowych betonowych 30x30 grubości 8 cm z posypką granitową","m2",370.3]
["27 d.6","KNR 2-31 0105-03 0105-04","Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu","m2","(98.34-14.3)*0.35+(61.1-10.2)*0.2+(37.34-3.8)*0.8+17*1 = 83.426"]
["28 d.6","KNR 2-31 0205-02","Opaska z brukowca  drobnego 8/10  zakupionego","m2",83.426]
[null,null,"Razem dział: CHODNIKI"]
[7,null,"ROBOTY  WYKONCZENIOWE"]
["29 d.7","KNR 2-31 0702-01","Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o gr. 50 mm","szt.",2]
["30 d.7","KNR 2-31 0703-01","Przymocowanie tablic znaków drogowych  ostrzegawczych.","szt.",2]
["31 d.7","KNR 2-31 1406-04","Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych","szt.",6]
["32 d.7","KNR 2-31 1406-05","Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych","szt.",4]
["33 d.7","KNR 2-31 1406-03","Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej","szt.",2]
["34 d.7","KNR 2-31 1406-02","Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych","szt.",1]
["35 d.7"," kalk. własna","Inwentaryzacja powykonawcza","szt.",1]
[null,null,"Razem dział: ROBOTY  WYKONCZENIOWE"]
[{"$nulls":5},"RAZEM"]
[{"$nulls":5},"VAT"]
[{"$nulls":5},"OGÓŁEM"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"KOSZTORYS  OFERTOWY"]
[]
[null,null,"REMONT ULICY REMBOWSKIEGO "]
[null,null,"ODCINEK  I"]
[]
[]
[]
["Lp.","Podstawa","Opis","Jedn.obm.","Ilość","Cena jedn.","Wartość"]
[1,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE"]
["1 d.1","KNR 2-01 0119-03","Roboty pomiarowe  - trasa drogi w terenie równinnym","km",0.095]
["2 d.1","KNR 2-31 0813-03","Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej","m","2*95 = 190.000"]
["3 d.1","KNR 2-31 0812-03","Rozebranie ław pod krawężniki z betonu","m3","190*0.045 = 8.550"]
["4 d.1","KNR 2-31 0811-02","Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - trylinki o grubości 15 cm.","m2",32]
["5 d.1","KNR 2-31 0811-01","Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 30x30 o grubości 12 cm .","m2",15.7]
["6 d.1","KNR 2-31 0803-03 0803-04","Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm","m2","(6.6+6.7)/2*95+2*(9-7)+(16-12) = 639.750"]
["7 d.1","KNR 2-31 0804-07","Rozebranie nawierzchni z brukowca.","m2",639.75]
["8 d.1","KNR 2-31 0815-02","Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej","m2",368.85]
["9 d.1","KNR 4-04 1106-01 1106-03 ","Wywóz gruzu na odległość 5 km","t",404.678]
["10 d.1","KNR 2-31 0703-03","Zdejmowanie tablic znaków drogowych","szt.",1]
["11 d.1","KNR 2-31 0818-08","Rozebranie słupków do znaków","szt.",1]
["12 d.1","KNR 2-01 0103-03","obcinanie drzew piłą mechaniczną (śred. 26-35 cm)","szt.",3]
["13 d.1","KNR 2-01 0103-05","Obcinanie drzew piłą mechaniczną (śred. 46-55 cm)","szt.",1]
["14 d.1","KNR 2-01 0105-03","Mechaniczne karczowanie pni (śred. 26-35 cm)","szt.","3+2 = 5.000"]
["15 d.1","KNR 2-01 0105-05","Mechaniczne karczowanie pni (śred. 46-55 cm)","szt.",1]
["16 d.1","KNR 2-01 0110-01","Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km","m3","3*0.45+1*0.59 = 1.940"]
["17 d.1","KNR 2-01 0110-03","Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km","mp","3*0.38+1*0.52 = 1.660"]
["18 d.1","KNR 2-01 0110-02","Wywożenie karpiny na odległość do 2 km","mp","4*0.25+1*0.39 = 1.390"]
[null,null,"Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE"]
[2,null,"ROBOTY  ZIEMNE - KORYTO"]
["19 d.2","KNR 2-01 0206-02 0214-04 ","Roboty ziemne - wykonanie koryta koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odleg³oœæ 5 km","m3","(95*6.4)*0.25+(95*2-21.1)*2.0*0.10+(135.1+55.55)*0.10 = 204.845"]
["20 d.2","KNR 2-31 0103-04","Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV","m2","(95*6.4)+(95*2-21.1)*2.0+(135.1+55.55) = 1136.450"]
[null,null,"Razem dział: ROBOTY  ZIEMNE - KORYTO"]
[3,null,"KRAWĘŻNIKI"]
["21 d.3","KNR 2-31 0402-04","Ława pod krawężniki betonowa z oporem","m3","(2*95+5)*0.055 = 10.725"]
["22 d.3","KNR 2-31 0404-03","Krawężniki kamienne  o wymiarach 15x25X100 cm na podsypce cementowo-piaskowej","m","2*95+5 = 195.000"]
[null,null,"Razem dział: KRAWĘŻNIKI"]
[4,null,"NAWIERZCHNIA "]
["23 d.4","KNR 2-31 0105-03 0105-04","Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu","m2","(95*5.6)-(2*95*0.6) = 418.000"]
["24 d.4","KNR 2-31 0205-05","Nawierzchnia z brukowca  o wym. 16-20 cm - brukowiec z rozbiórki","m2",418]
[null,null,"Razem dział: NAWIERZCHNIA "]
[5,null,"ZJAZDY, PRZEJSCIA DLA PIESZYCH I OPASKA"]
["25 d.5","KNR 2-31 0109-03 0109-04","Stabilizacja cementem o Rm=5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  pod scieki i przejscia dla pieszych oraz zjazdy","m2","(95*2*0.3)+4*5.6+58.35 = 137.750"]
["26 d.5","KNR 2-31 0301-02","Nawierzchnia z kostki kamiennej rzêdowej  15/20cm","m2","58+22.4+55.55 = 135.950"]
["27 d.5","KNR 2-31 0301-05","Kostka  kamienaj rzędowa  15/20 cm na podsypce żwirowej nowej - cieki od rynien","m2","3*2*0.45 = 2.700"]
["28 d.5","KNR 2-31 0109-03 0109-04","Stabilizacja cementem Rm=5MPa  - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - opaska dla rowerzystow","m2","2*95*0.6 = 114.000"]
["29 d.5","KNR 2-31 0502-07","Nawierzchnia z płyt kamiennych szerokości 60cm o grubości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska dla rowerzystow","m2",114]
[null,null,"Razem dział: ZJAZDY, PRZEJSCIA DLA PIESZYCH I OPASKA"]
[6,null,"CHODNIKI"]
["30 d.6","KNR 2-31 0105-03 0105-04","Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu","m2","(95*2-21.1)*2 = 337.800"]
["31 d.6","KNR 2-31 0502-07","Chodniki z płyt kamiennych 50x50 o gruboœci 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem","m2","(95*2-21.1)*2 = 337.800"]
["LUB ","KNR 2-31 0309-05","Chodniki  z płyt drogowych betonowych 30x30 gruboœci 8 cm z posypki granitowej","m2",337.8]
["33 d.6","KNR 2-31 0105-03 0105-04","Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu","m2","(95*2-21.1)*2*0.4+16*1 = 151.120"]
["34 d.6","KNR 2-31 0205-02","Opaska z brukowca  drobnego 8/10  zakupionego","m2","(95*2-21.1)*2*0.4+16*1 = 151.120"]
[null,null,"Razem dział: CHODNIKI"]
[7,null,"ROBOTY  WYKONCZENIOWE"]
["35 d.7","KNR 2-31 0702-01","Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śred. 50 mm","szt.",1]
["36 d.7","KNR 2-31 0703-01","Przymocowanie tablic znaków drogowych  ostrzegawczych.","szt.",1]
["37 d.7","KNR 2-31 1406-04","Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych","szt.",7]
["38 d.7","KNR 2-31 1406-05","Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych","szt.",2]
["39 d.7","KNR 2-31 1406-03","Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej","szt.",2]
["40 d.7"," kalk. własna","Inwentaryzacja powykonawcza","szt.",1]
[null,null,"Razem dział: ROBOTY  WYKONCZENIOWE"]
[{"$nulls":5},"RAZEM"]
[{"$nulls":5},"VAT"]
[{"$nulls":5},"OGÓŁEM"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}