ZP 05/2011
Zał. Nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej posypywarki z pługiem odśnieżnym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.

CPV 34920000-2

Charakterystyka posypywarki przystosowanej do podwozia DAF LF 55.250G18 z systemem hakowym do zabudowy sprzętem zimowego utrzymania: 

1.	Pojemność ładunkowa skrzyni min. 5 m3 
2.	Napęd od pompy hydraulicznej fabrycznie zamontowanej do odsilnikowej przystawki odbioru mocy do pracy ciągłej podwozia.
3.	Układ solankowy o pojemności min. 1 750 litrów – 2 zbiorniki po obu stronach posypywarki.
4.	Dostosowana do rozsypywania różnych materiałów np.: chlorek sodu, chlorek wapnia, piasek,
mieszanka chlorowo-solna,   mieszanka piaskowo-solna z możliwością zaprogramowania
parametrów rozsypywanego materiału: ciężaru właściwego lub wielkości ziaren (granulacji).
5.	Zabudowa na ramie podhakowej montowana przy użyciu mechanizmu hakowego. 
6.	Przystosowana do montażu na skrzyni ładunkowej samochodu za pomocą 4 łańcuchów    	           
7.	Podpory demontażowe (szt.4) z mechanizmem korbowym w zakresie unoszenia 
8.	Taśmowy system podawania środków chemicznych o szerokość taśmy min. 400 mm.
9.	Profilowana gumowa taśma transportera, na całej długości podparta na płycie ślizgowej 	 	 zapewniająca rozdrabnianie   zbrylonego   lub   zawilgoconego   materiału  poprzez 	 		 ograniczenie otwarcia klapy dozującej do wysokości: 30 mm dla soli, 120 mm dla piasku
10.	Dozowanie dawki rozsypywanego materiału poprzez zmianę prędkości taśmy transportowej.
11.	Regulowana wysokość talerza rozrzucającego
12.	Możliwość    zaprogramowania    wartości    max.    i    min.    parametrów    posypywarki    i
zabezpieczenia   tych   wartości   kodem   przed   osobami   nieupoważnionymi.
13.	Możliwość zaprogramowania min. 3-ch rodzajów materiału stałego i 1 cieczy w tym: 2 rodzaje materiałów ze zwilżeniem i 1 rodzaj na sucho.
14.	Możliwość symulacji jazdy z prędkością 30km/godz, z możliwością zmiany prędkości symulowanej w zakresie 5-50km/godz. uruchamianej na postoju lub podczas jazdy z dowolną prędkością za pomocą pilota
15.	Automatyczny system sterowania zapewniający stabilność gęstości posypywania (g/m2)
oraz szerokości sypania (m) niezależnie od prędkości jazdy pojazdu poprzez połączenie z tachografem lub wyjścia sygnału droga prędkość do układu sterowania posypywarki.
16.	Szerokość sypania regulowana w zakresie od 2 do 8 m (co jeden metr).
17.	Układ sterowania z kabiny kierowcy zapewniający stopniowanie:

•	z krokiem co 1 g/ m2 przy dozowaniu soli w zakresie 5 - 40 g/ m2 .
•	z krokiem co 10 g/ m2 przy dozowaniu mieszanki uszorstniającej w zakresie 20 - 300 g/ m2 .

13.	Rynna zasypowa oraz talerz rozsypujący wykonane ze stali kwasoodpornej.
14.	Możliwość asymetrycznego posypywania sterowana z pulpitu
15.	Sita nasypowe ( wielkość oczek ok. 40x40 mm) zabezpieczające skrzynie solarki przed
załadunkiem brył i zanieczyszczeń.
16.	Skrzynia ładunkowa z   przykryciem wodoodpornym   i   mechanizmem   otwierania przez
operatora stojącego na ziemi.
17.	Możliwość odczytania na pulpicie sterowniczym    danych pracy posypywarki tj.: długość
przejechanej trasy, zużycie środków chemicznych, zużycie solanki oraz czasu pracy

•	dziennie z możliwością resetowania, w metrach, kilogramach, litrach, godzinach
•	narastająco bez resetowania, w kilometrach, tonach, m3, godzinach
wraz z drukarką termiczną do wydrukowania w/w danych.
19.	Oddzielna zewnętrzna (przenośna) karta pamięci dowolnie formatowana do 8, 16, 32, 64, 	128MB pamięci (współpracująca z gniazdem złącza na pulpicie sterującym do
	automatycznego zapisywania w/w danych i ich przenoszenia do komputera.
20. Czytnik do wymaganej karty pamięci szt. 1 na całą dostawę
21. Oprogramowanie do gromadzenia danych ich przetwarzania oraz prowadzenia analizy i 	statystyk eksploatacji szt1. na całą dostawę. 
21. Sterowanie posypywarką z pulpitu w kabinie pojazdu.
22. Dodatkowe informacje wyświetlane na pulpicie sterującym:
•	dane   posypywarki   (nazwa,   producent,   typ,   numer   seryjny,   rok   produkcji,   wersja
oprogramowania)
•	dane pilota oraz panelu sterującego (wersja oprogramowania oraz numer seryjny)
23. Tylny reflektor umożliwiający obserwacje posypywania w nocy (czerwone światło).
24. Elektroniczny układ kontroli posypywania bezstykowy z czujnikiem podczerwieni 	umieszczonym przy talerzu rozrzucającym reagujący bezstykowo na strumień rozrzucanego 	materiału.
25. Drabinka podnoszona
26. Kolor RAL 2011,
27. Znak bezpieczeństwa CE.
28.Gnizdo rozłączne pilota w kabinie

Charakterystyka pługa do podwozia samochodu hakowego:

1.	Rozbudowa układu hydraulicznego na samochodzie o sterowanie pługiem z kabiny kierowcy
2.	Wysokość odkładnicy z lemieszem min. 1 100 mm.
3.	Długość odkładnicy (lemiesza) min. 3 000 mm.
4.	Szerokość odśnieżania min. 2,5 m.
5.	Ciężar pługa max. 600 kg.
6.	Napęd sterowania pługa od układu hydraulicznego zabudowanego na podwoziu zasilanego przez pompę hydrauliczną zamontowaną fabrycznie do odsilnikowej przystawki odbioru mocy do pracy ciągłej podwozia.
7.	Dwuwarstwowa odkładnica wykonana jako jednolita całość z pustą przestrzenią 
	wewnątrz tłumiącą drgania i hałas w czasie pracy
8.	Sterowania z pulpitu sterującego w kabinie kierowcy z funkcjami: podnoszenie, opuszczanie, skręcanie na boki, docisk.
9.	Tłoczyska siłowników wykonane ze stali szlachetnej lub chromowane.
10.	Możliwość docisku pługa do nawierzchni podczas pracy.
11.	System  bezpieczeństwa  z  zaworem  przeciążeniowym,   działający  w  przypadku  nagłego
uderzenia    w    odkładnicę    podczas    pracy,    powodujący   jej    uskok    przeciwdziałający
uszkodzeniu.
12.	Jednolita odkładnica z tworzywa sztucznego nie wymagająca dodatkowej konstrukcji metalowej do wyprofilowania jej kształtu.
13.	Odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego barwionego w kolorze pomarańczowym (nie malowana)
14.	Wszystkie części stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.
15.	Tworzywo    odkładnicy    posiadające    „pamięć    kształtu"    tzn.     przy    odkształceniach
spowodowanych uderzeniem w czasie kolizji nie pękając powraca do pierwotnego kształtu.
16.	Dwa koła podporowe samoskrętne z płynną regulacją pionową za pomocą mechanizmu 	korbowego, przystosowane do pracy z prędkością roboczą 60 km/h.
17.	Dzielone gumowe listwy zgarniające, uchylne niezależnie od siebie z możliwością regulacji
siły uginającej.
18.	System hydrauliczny umożliwiający prace pługa w położeniu pływającym.
19.	System hydrauliczny docisku pługa do nawierzchni w czasie pracy.
20.	Listwy zgarniające uchylne o min. 75 ° niezależnie od siebie z możliwością regulacji siły
uginającej poprzez naciąg sprężyn umieszczonych (nawiniętych) w osi obrotu listew.
21.	Odboje przykrawężnikowe po lewej i prawej stronie pługa.
22.	Zabezpieczenie utrzymujące pług w pozycji transportowej.
23.	Dodatkowe reflektory na pługu.
24.	Światła obrysowe pługa.
25.	Biało - czerwone pasy odblaskowe na skraju pługa.
26.	Ucho transportowe do demontażu i transportu pługa.
27.	Podpory demontażowe.
28.	Znak bezpieczeństwa CE 

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia
1.	Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego na
własny koszt,
2.	Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia Instrukcję Eksploatacji i Konserwacji urządzeń (instrukcje obsługi, charakterystyki techniczne urządzeń, instrukcje przeglądów, konserwacji i napraw, karty gwarancyjne urządzeń)- wszystkie dokumenty w języku polskim, 
3.	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania urządzeń,
4.	Wykonawca zapewni dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego do 200 km od siedziby zamawiającego.
5.	Termin realizacji zamówienia do 90 30.11.2011
6.	Gwarancja: posypywarka 12 miesięcy
                                pług 12 miesięcy