Znak sprawy IT.341-1PN/07							 										DRUK WZP-200

(pieczęć Wykonawcy)	

Załącznik nr ...... 	

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SPRZĘTU

NAZWA (FIRMA) WYKONAWCY ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lp.		Parametry wymagane	Parametry oferowane	
1	System identyfikacji i autentykacji	
	Serwer:	Procesor 	Z rozszerzeniem 64 bitowym, serwer o wydajności minimum 80000 tpmC potwierdzony wynikiem testu TPC-C		
		Pamięć operacyjna 	operacyjna najmniej 8 GB RAM ECC DDR2, ze zdolnością obsługi konfiguracji lustrzanej („mirroringu”)		
		Napęd 	DVD R-W
		
		Interfejsy LAN.	10/100/1000 BaseTX wspierające agregację – 2 szt. do obsługi połączeń klientów		
		Ilość dysków możliwa do zainstalowania	możliwość zainstalowania minimum 8 dysków 3,5” z gorącą wymianą		
		Dyski w układzie RAID5	300 GB (15 krpm) z gorącą wymianą – 4 szt.
		
		Dyski w układzie RAID1	73 GB (15 krpm) z gorącą wymianą – 2 szt.
		
		Kontroler RAID	obsługujący tryby 0,1,5,10 z pamięcią podręczną min 256 MB oraz podtrzymywaniem bateryjnym		
		Gniazda PCI	minimum 6
		
		Zasilacze	Redundantne zasilacze z wymianą na gorąco
		
		System operacyjny 	Windows Server Ent 2003 R2 lub inny równoważny
		
		Nośniki z proponowanym oprogramowaniem	Tak		
		Obudowa typu rack	19” do montażu w szafie przemysłowej
		
		Normy ISO dla serwera 	wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001
		
		Normy ISO dla serwisu sprzętu	ISO 9001/9002 dla autoryzowanego przez producenta serwisu sprzętu		
		Inne	
		
2	Serwery baz danych i aplikacji	
	Serwer:	Procesor 	z rozszerzeniem 64 bitowym, serwer o wydajności minimum 80000 tpmC potwierdzony wynikiem testu TPC-C		
		Pamięć operacyjna 	najmniej 8 GB RAM ECC DDR2, ze zdolnością obsługi konfiguracji lustrzanej („mirroringu”)		
		Napęd 	DVD R-W
		
		Interfejsy LAN.	LAN 10/100/1000 BaseTX wspierające agregację – 2 szt. do obsługi połączeń klientów		
		Dyski	300 GB (15 krpm) z gorącą wymianą – 3 szt.
		
		Kontroler RAID.	obsługujący tryby 0,1,5,10 z pamięcią podręczną min 256 MB oraz podtrzymywaniem bateryjnym		
		Gniazda PCI 	minimum 6
		
		Zasilacze	Redundantne zasilacze z wymianą na gorąco
		
		System operacyjny 	Windows Server Ent 2003 R2 lub inny równoważny
		
		Nośniki z proponowanym oprogramowaniem	Tak		
		Obudowa typu rack	19” do montażu w szafie przemysłowej
		
		Normy ISO dla serwera	wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001
		
		Normy ISO dla serwisu sprzętu	ISO 9001/9002 dla autoryzowanego przez producenta serwisu sprzętu		
		Inne	
		
	Macierz dyskowa
Pamięć masowa	Obsługa RAID	Obsługiwane układy dyskowe RAID 0,1,5,10,50
		
		Liczba dysków	Minimalna liczba dysków – 14
		
		Technologia dysków	Dyski w technologii SATA lub SAS lub SCSI
		
		Pojemność każdego dysku	minimum 750 GB
		
		Kontroler RAID	Dwukanałowy kontroler RAID z pamięcią podręczną 128 MB ECC RAM		
		Możliwość montażu w szafie przemysłowej	Montaż w szafie przemysłowej		
		Inne	
		
	szafa przemysłowa
typu rack	Rodzaj wentylacji	Pasywna
		
		Rodzaj zabezpieczenia niewykorzystanej przestrzeni montażowej	Zaślepki dla niewykorzystanej przestrzeni montażowej		
		Panele dystrybucyjne zasilania 	Dwa panele dystrybucyjne zasilania dla zamontowanych urządzeń (minimum 12 gniazd montowanych z boku szafy wraz z kablami)		
		Rodzaj zabezpieczenia dostępu do szafy.	Zamykane drzwi i boki		
		Wysokość szafy 	nie przekraczająca 42U EIA
		
		Monitor rackowy.	Monitor wysuwany o wysokości 1U, 15” o rozdzielczości co najmniej 1024x768		
		Klawiatura z urządzeniem wskazującym	klawiatura z urządzeniem wskazującym touchpad		
		Przełącznik KVM oraz ilość kabli podłączeniowych	8-io portowy, z możliwością podłączenia serwerów zarówno z interfejsem USB jak i PS2, OSD, wyszukiwanie podłączonych serwerów, możliwość nadawania nazw podłączonym serwerom, 3 kable do podłączenia serwerów wyposażonych w interfejs USB		
		Półka dla klawiatury i myszy	Tak
		
		Możliwość montażu serwerów, pamięci masowej, systemu backupu oraz zasilacza awaryjnego	Tak		
		Zasilacz awaryjny o parametrach:	•	Moc minimum 3kVA,
•	Dodatkowa bateria (możliwość instalacji),
•	Interfejs umożliwiający podłączenie i jednoczesną obsługę 4 serwerów,
•	Interfejs do sygnalizacji awarii zasilania i zamknięcia serwerów,
•	Interfejs do monitorowania i zarządzania zasilaniem,
•	Montaż w szafie przemysłowej 19”		
		Inne	
		
3	System elektronicznej archiwizacji i backupu dokumentów	
	Urządzenie do backupu danych	Rodzaj napędu	Napęd LTO Ultrium 3 lub szybszy
		
		Czytnik kodów paskowych nośników	Wbudowany czytnik kodów paskowych nośników
		
		Moduł zdalnego zarządzania przez interfejs WWW	Tak		
		Możliwość montażu w szafie przemysłowej	Tak		
		Inne	

4	Komputery PC - 100 szt.	
		Płyta główna	Posiadająca 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 4 złącza DIMM, obsługująca min 8 GB pamięci, wyposażona w kontroler SATA obsługujący jeden dysk twardy oraz jeden napęd optyczny		
		Chipset	Dedykowany dla procesora. W celu zachowania 100% kompatybilności rozwiązania chipset obsługujący płytę główną musi pochodzić od tego samego producenta co procesor.		
		Procesor	Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, 
Wydajność procesora nie niższa niż liczona wg testu: 
CPU Benchmark
Dhrystones ALU [MIPS] 28070
Whetstones FPU [MFLOPS] 7090
Whetstones iSSE2 [MFLOPS] 10493
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.		
		Pamięć RAM	1GB DDR2 800 MHz (2x512MB)
		
		Dysk twardy	Min. 80 GB SATAII 7200 rpm, SMART III
		
		Karta graficzna	Zintegrowana z chipsetem płyty głównej
		
		Karta dźwiękowa	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
		
		Karta sieciowa	•	10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)
•	Wspierająca Remote Wake Up i PXE
•	W pełni wspierająca ASF 2.0		
		Porty	1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym: min. 2 z przodu obudowy 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.		
		Klawiatura	Klawiatura USB
		
		Mysz	Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll
		
		Napęd optyczny	16x DVD +/-RW z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania (np. Power DVD) oraz oprogramowaniem do nagrywania (np. Roxio Creator)		
		Obudowa	•	Typu Desktop (1 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 1 x 3,5” wewnętrzne)
•	Zasilacz min. 280W
•	Komputer musi posiadać lampki kontrolne dysku twardego i stanu zasilania
•	w zestawie nóżki do ustawienia w pionie		
		System operacyjny	Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 2 lub innej podobnej funkcjonalności. Dołączony nośnik z oprogramowaniem.		
		Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania, współpracujący z oprogramowaniem producenta komputera. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.		
		BIOS	•	Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem systemowym i hasłem administratora, polegająca na tym, iż nie można zmienić hasła systemowego ani ustawień BIOS bez uprzedniego podania hasła administratora,
•	Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no boot”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne,
•	Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.		
		Dodatkowe oprogramowanie	Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające min. na:
- zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych i równoległych
- zdalną konfiguracje i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS]
- zdalne wyłączanie komputera w sieci
- zdalny restart komputera w sieci
- realizowanie funkcji Wake On LAN
- otrzymywanie informacji WMI [Windows Management Instrumentation]
- ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera): e-mail, automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu na wskazany adres poczty elektronicznej
- w ofercie należy podać nazwę i wersje oprogramowania.		
		Certyfikaty i standardy	•	Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
•	Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
•	Głośność jednostki centralnej w trybie IDLE w/g normy ISO 9296 maks. 25 dB (załączyć raporty z badań przeprowadzone przez niezależne laboratorium badawcze)
•	Deklaracja CE (załączyć do oferty)		
		Gwarancja	5 lat na miejscu u klienta.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Możliwość zatrzymania dysku twardego po jego wymianie przez czas trwania okresu gwarancyjnego.		
		Wsparcie techniczne producenta	•	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
•	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.		
		Inne	Dołączyć nośnik ze sterownikami
		
5	Monitory 	
	LCD 17”
85 szt.	Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 17”

		Rozmiar plamki	0,264 mm
		
		Jasność	300 cd/m2
		
		Kontrast	800:1
		
		Czas reakcji matrycy	Max 5ms
		
		Rozdzielczość	1280 x 1024
		
		Rozmiar wyświetlanego obrazu (poziom / pion)	338mm / 270mm		
		Kąty widzenia (pion/poziom)	170 / 170 stopni		
		Częstotliwość odśw. pionowego	55 – 75 Hz		
		Częstotliwość odśw. poziomego	30 – 82 kHz		
		Złącze	D-SUB, DVI-D
		
		Bezpieczeństwo	wyposażenie tzw. Kensington Slot
		
		Certyfikaty	TCO 03
		
		Pobór mocy w trybie gotowości	Maksymalnie 1W		
		Gwarancja	5 lat na miejscu u klienta.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.		
		Inne	
		
	LCD 20”
15 szt.	Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 20”
		
		Rozmiar plamki	0,258 mm
		
		Jasność	300 cd/m2
		
		Kontrast	800:1
		
		Kąty widzenia (pion/poziom)	178 / 178 stopni		
		Czas reakcji matrycy	max 16ms
		
		Rozdzielczość maksymalna	1680 x 1050
		
		Pivot	TAK
		
		Złącze	15-stykowe złącze D-sub i 24 pinowe złącze DVI z HDCP, S-Video, Composite, wbudowane 4 porty USB		
		Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
		
		Gwarancja	5 lat na miejscu u klienta.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.		
		Certyfikaty	TCO 99
		
		Inne	
		
6	Punkty Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP) – 5 szt.	
	Monitor	przekątna	17 cali
		
		wyświetlacz cyfrowy	TFT/LCD TCO’99
		
		wielkość plamki	0,294mm
		
		kontrast / jasność	600:1  /  300
		
		kąt widzenia 	160/160 stopni
		
		rozdzielczość nominalna 	1280 x 1024
		
		liczba kolorów 	16,2 mln
		
		czas reakcji matrycy	12 ms
		
		Inne	
		
	Nakładka dotykowa	przekątna	17 cali
		
		rozdzielczość	4096x4096 punktów dotykowych
		
		czas reakcji	16 ms
		
		przejrzystość	92%
		
		twardość szkła w skali Mohs	7H		
		stabilność	testowana na 50 mln dotknięć na punkt
		
		siła dotyku 	mniejsza niż 100 g
		
		programowe eliminowanie wielopunktowe dotyku	Tak		
		sterowniki pod system 	Tak
		
		temperatura pracy	-20 o C do 50 o C
		
		wilgotność pracy	10% - 90%
		
		technologia	fali powierzchniowej (SAW)
		
		Inne	
		
	Jednostka centralna	procesor	Z rodziny x386 o wydajności nie mniejszej niż sprawdzona  testem CPU Benchmark
Dhrystones ALU [MIPS] 10816
Whetstones FPU [MFLOPS]  2722
Whetstones iSSE2 [MFLOPS] 4016		
		płyta główna	W celu osiągnięcia 100% kompatybilności wymagane jest aby chipset pochodził od tego samego producenta co procesor		
		pamięć RAM	512 MB DDR z możliwością rozszerzenia do 1GB
		
		karta grafiki	Zintegrowana z płytą główną
		
		karta dźwiękowa	Zintegrowana z płytą główną
		
		karta sieciowa	10/100 zintegrowana z płytą główną
		
		dysk twardy	Min 160GB
		
		Obudowa jednostki centralnej	specjalne chassis z zasilaczem min 300W		
		System operacyjny	MS Windows XP Home lub równoważny		
		Inne	•	Komputer zamknięty w specjalnym chassic (bezpiecznej obudowie) wykonanej z aluminium lub stali, pokrywa malowana proszkowo ze specjalnymi otworami na wentylatory. Maksymalne wymiary obudowy: 460mm x 280mm x 90mm (wys. x szer. x gł.). W pokrywie obudowy zainstalowane kratki wentylacyjne o średnicy minimum 70mm.
•	Watch_dog – programowalny układ kontroli stanu pracy umożliwiający automatyczny restart w przypadku zawieszenia, układ kontroli temperatury wewnętrznej sterujący wentylacja; możliwość definiowania progów temperatury w dokładności do 1 stopnia C.		
	Obudowa	Opis obudowy infokiosku	stalowa grubości co najmniej 2 mm, wersja wolnostojąca przeznaczona do montażu wewnątrz budynków. Obudowa uniemożliwiająca niepowołany dostęp do jednostki sterującej, wyposażona w 2 zamki z wkładką patentową, obudowa zapewniająca bezproblemowy dostęp do urządzeń w jej wnętrzu oraz ich odpowiednią wentylację. Drzwi kiosku na zawiasach otwierane do przodu		
		Opis frontu	stal nierdzewna
		
		Opis obudowy monitora	
		
		Opis łączenia monitora z korpusem	monitor i korpus tworzą zwartą integralną bryłę		
		Wymiary kiosku	max wysokość całkowita kiosku z trwale zamocowanym monitorem 1700 mm		
		Inne	
		
	Oprogramowanie do obsługi kiosku multimedialnego	•	Zaprogramowanie ustawień kiosku przy starcie (rozdzielczość ekranu, liczba kolorów, wstępna głośność) oraz restarcie
•	Zabezpieczenie dostępu do ustawień i konfiguracji hasłem
•	Możliwość automatycznego wyłączania/restartu komputera o określonej godzinie
•	Wyświetlenie menu umożliwiającego użytkownikowi wybór zaprogramowanych funkcji kiosku multimedialnego, jak również wyświetlenie i przywołanie tego menu w dowolnym momencie funkcjonowania z możliwością modyfikacji wyglądu menu
•	Możliwość zablokowania klawiszy krytycznych dla pracy systemu operacyjnego (w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę systemu Windows - CTRL+ ALT+DEL, Windows-Logo, ALT+TAB,Shift+F10, CTRL+ESC, ALT+ESC)
•	Monitorowanie systemu operacyjnego, które kontroluje zajętość pamięci oraz innych krytycznych elementów systemu i dokonuje jego reinicjalizacji w sytuacji zagrażającej zablokowaniem oprogramowania
•	Kontrolowanie systemu okien w celu zablokowania okien określonego typu lub zamknięcia określonych okien, które znalazły się w tle
•	Współpraca z przeglądarką internetową
•	Możliwość wymuszenia wyświetlenia wybranej strony WWW w przeglądarce poprzez wybranie pozycji menu, ew. przycisku funkcyjnego na klawiaturze, jak również przy starcie/restarcie kiosku multimedialnego
•	Możliwość blokowania dostępu do stron WWW dostępnych poprzez sieć i ograniczenia dostępu wyłącznie do określonych lokalnych dokumentów
•	Definiowanie ustawień wpływających na bezpieczeństwo pracy kiosku (ograniczanie dostępu do różnych rodzajów zasobów: filmy, skrypty)
•	Definiowanie stron WWW i adresów dostępnych  oraz zablokowanych do przeglądania
•	Definiowanie programów dostępnych do uruchomienia przez użytkownika kiosk
•	Automatyczne zamykanie otwartych okien i programów w wypadku braku reakcji użytkownika przez zaprogramowany czas z możliwością uruchomienia pokazu slajdów zamiast wygaszacza ekranu
•	Klient poczty pop3/imap do przeglądania on-line podanej przez użytkownika skrzynki pocztowej (z wykluczeniem możliwości trwałego zapisywania zawartości skrzynki) – treści poczty i załączników oraz uruchamiania jako programów załączników i ich treści
•	Oprogramowanie ma mieć możliwość rozbudowy o licencję umożliwiającą nadzorowanie urządzenia z poziomu innego komputera /zarządzanie stronami internetowymi, statystyki, raporty, itp./		
	Dokumenty dodatkowe	•	instrukcje w języku polskim w formie pisemnej do kiosku 
•	instrukcje w języku polskim do konfigurowania oprogramowania 
•	deklaracja zgodności z obowiązującymi normami na w/w kioski informacyjne 
•	gwarancja 5 lat		
	Inne	
		
7	Oprogramowanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów 	
	Skanery
3 szt.	Obszar zastosowań	biurowy		
		Typ skanera 	Stolikowy
		
		Element światłoczuły 	CCD		
		Optyczna rozdzielczość skanowania 	4800 x 4800 dpi		
		Maksymalna rozdzielczość skanowania 	interpolowana - nieograniczona		
		Głębia koloru 	48 bit
		
		Przyciski szybkiego dostępu	Tak		
		Czas skanu przeglądowego 	4 s		
		Pionowy wymiar obszaru skanowania	356 mm		
		Poziomy wymiar obszaru skanowania	216 mm		
		Zainstalowane opcje (akcesoria dodatkowe)	•	adapter do skanowania przeźroczy
•	ADF (automatyczny podajnik dokumentów)
•	Funkcja dwustronnego skanowania		
		Skalowanie	10-2000 co 1 %
		
		Interfejsy 	USB 2.0
		
		Obsługiwane systemy operacyjne	•	Microsoft Windows 98 
•	Microsoft Windows 98 SE
•	Microsoft Windows ME 
•	Microsoft Windows 2000 
•	Microsoft Windows XP 
•	MAC OS Xv10.2 lub nowsza		
		Dołączone oprogramowanie	Sterownik TWAIN		
		Inne	
		
8	Podpis elektroniczny – 37 zestawów	
		Karty 	zgodnych z ISO 7816-1,2,3,4,8, PKCS#1, PKCS#15
		
		Czytniki kart 	czytniki kart z interfejsem USB zgodnych z CCID oraz kart zgodnych z ISO 7816-1,2,3,4,8, PKCS#1, PKCS#15		
		Inne	
		
*
UWAGA: Należy wypełnić wszystkie pozycje kolumny „Parametry Oferowane” wpisując wartość oferowanych parametrów.

Data .................................................													............................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)