Znak sprawy Zp 12/2010                                                                                     DRUK WZP-15.1

Z M I A N A
   TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 	                      
                                                       (w trybie art. 38 ust.4 i 6  prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:.
Dostawa betonu asfaltowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.
PROWADZONEGO W TRYBIE: przetargu nieograniczonego	
                           Stosownie do art. 38 ust. 4 oraz 6 prawa zamówień publicznych:
     
I. Dokonujemy następującej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia na następujący:
„KOD  ZAMÓWIENIA: 44.11.36.20-7  - wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST dostawa betonu asfaltowego :
- o warstwie ścieralnej 0-8 mm lub 0-6,3 mm , KR 1-2
- w ilości do 1000 Mg 
- wg recepty na mieszankę mineralno – asfaltową zgodną z wymaganiami 
  wyspecyfikowanymi w normie PN-EN 13108-1, 
- z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ,
- z transportem Zamawiającego,
- w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r. ,
Wykonawca zapewni ciągłość dostaw. Sprzedaż odbywać się będzie sukcesywnie 
wg potrzeb Zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem 
lub drogą elektroniczną na 1 (jeden) dzień przed odbiorem przedmiotu umowy. 
Wytwórnia Mas Bitumicznych powinna: 
- posiadać zsypy przystosowane do konstrukcji termosów Zamawiającego. 
- być zlokalizowana w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego.
Do oferty należy dołączyć receptę na mieszankę mineralno-asfaltową .
Dostawca udziela 3-letniej gwarancji jakości na dostarczony towar licząc od momentu 
każdej  dostawy”.

 2. Zmianie ulega punkt  9.1.14 siwz na następujący : 
„mieszanka mineralno- asfaltowa zgodna jest z wymaganiami 
wyspecyfikowanymi w normie PN-EN 13108-1”. 

3 . Zmianie ulega  § 1 pkt 1 wzoru umowy na następujący : „Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę betonu asfaltowego warstwa ścieralna 
0-8 mm lub 0-6,3 , KR 1-2 z przeznaczeniem do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ilości do 1000 Mg wg recepty na mieszankę mineralno-asfaltową zgodnej z normą PN-EN 13108-1”.	
	
II.  Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
III. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.	
                                                                                                     ZATWIERDZAM:

Zgierz, 17.12.2010                                                     ..................................................
				                                                                                   (podpis i  pieczęć osoby uprawnionej)